Version 1.0  : première version
Version 1.01 : gestion des trajectoires vers les buttoirs
Version 1.02 : vérification automatique des versions
Version 1.1  : gestion des tableaux indicateurs de direction
               gestion du décodeur de signaux Unisemaf Paco (expérimental)
               changement dynamique des feux en cliquant sur son image
Version 1.11 : compatibilité pour la rétrosignalisation XpressNet tiers (genli)
               verrouillages routes pour trains consécutifs
Version 1.2  : Renforcement de l'algorithme de suivi des trains
Version 1.3  : Décodeur Unisemaf fonctionnel - Lecture/écriture des CV
               Protocoles variables de l'interface
               Configuration statique modifiable dans menu
Version 1.31 : Correction des positions aiguillages triples et TJD
Version 1.4  : Gestion des Fonctions Fx vers les locomotives par actionneurs
Version 1.41 : Gestion des passages à niveaux par actionneurs
Version 1.42 : Correction erreur lecture signaux
Version 1.43 : Correction erreur gestion sémaphore
Version 1.44 : Gestion trains avec voitures éclairées
Version 1.45 : Rejette les n° d'objets supérieurs aiguillages à la même adresse
Version 1.5  : Nouvel algorithme de suivi des trains - Gestion des feux provenant de voies en buttoir
Version 1.6  : Implémentation du TCO. Ouverture de CDM rail au démarrage avec LAY à la demande
Version 1.7  : Sauvegarde de la configuration dans les fichier client_gl.cfg et config.cfg si modification des paramètres depuis le menu de configuration.
               Feu violet disponible sur signaux à 5, 7 et 9 feux.

